Статическая маршрутизация

Оборудование
1.	Компьютер (с установленными telnet, HyperTerminal/SecureCRT) – 3 шт.
2.	Маршрутизатор Cisco 2811 – 3 шт.
3.	Консольные кабели – 3 шт.
4.	Кабели для последовательных интерфейсов DTE и DCE – по 3 шт.
5.	Розетки питания 220В для подключения 3 сетевых устройств.

Топология сети

Инструкция:
1.	Подключитесь к консоли маршрутизатора.
2.	Задайте имя хоста в зависимости от варианта: PERM, MSK, либо SPB при помощи команды
hostname PERM
3.	Просмотрите конфигурацию при помощи команды sh run и выясните, какие serial интерфейсы есть у маршрутизатора и как они нумеруются.
4.	Включите все выключенные serial интерфейсы командами вида (где N – номер интерфейса):
int serial N
  	  no shut
5.	Выясните, какие соседние устройства видны на каких портах командой
sh cdp nei
6.	Определив, какой интерфейс подключен, к какому из соседей, задайте интерфейсам ip адреса, согласно схеме, учитывая, что маска сети для соединений маршрутизаторов выбрана  
255.255.255.252.
7.	Создайте лупбэк интерфейс для имитации подключения к локальной сети. Интерфейс создается командой
		int loopback 0
8.	IP адрес на Loopback интерфейс задается так же, как и на физический интерфейс. Задайте ему ip адрес со схемы.
9.	Просмотрите имеющуюся таблицу маршрутизации командой
sh ip route
10.	Пропишите статические маршруты до всех сетей, которые не подключены напрямую к вашему маршрутизатору (включая Loopback’и). Статический маршрут задается командой:
    		ip route N.N.N.N  M.M.M.M  G.G.G.G
Где под N понимается ip адрес сети, M – маска сети, G – шлюз или интерфейс, через который доступна данная сеть.
11.	 Проверьте доступность удаленных сетей при помощи команд ping и trace.

Вывод команды пинг:
!  – означает успешное прохождение пакета.
.  – время ожидания пакета истекло, возможно отсутствует обратный маршрут.
U – узел недоступен, возможно отсутствует прямой маршрут.